**工具：**焊台T12起步，吸锡器，十字螺丝刀，一字螺丝刀最小号，刀片，705，高温胶带，胶枪，锉刀，钳子，热风机或者烤箱。


**注意：**DIY改装有风险后果自负，签收后一律不退不换。

收到货时请打开拍照联系我确认套件有没有丢失或者漏发，收到货套件确认后麻烦确认收货一下谢谢，不确认收货不要问我问题。


微信：huaweichongdianqi01



第一步：测试电源，无尾插短接56脚。




第二步：拆机




第三步：拆6个管子换6个管子夹紧





第四步：拆变压器很难，均匀加热120°起，建议代绕100元从绕变压器次级原来3+3，100V5+5。






装回变压器换7个电容


第四步：驱动板



蓝牙忽略接线




表头供电





第五步：输出电感




装回

第六步：接线，



第八步：输入线，必须接地



装机



