

变压器中间抽头拨出去后，分开，对焊，然后把两边线头各一根焊到中间孔里，目的是增长次级线的长度，电压反倍

