
4850G2华为3变压器独家教程


微信lsqiao882

拿到电源测试完好后第一步拆，拆成如图

更多细节




背面


然后绕变压器，变压器注意绝缘！注意绝缘！每层每组之间都要绝缘！







绕好后的样子


再把6给整流MOS换了





换好后的样子旁边的MOS用可凝固导热胶粘，散热片的MOS直接用烙铁焊接

输出电容就不讲了直接换然后再把变压器和散热片装回去其他拆的不装

弱电部分：6789脚全部连接在一起

再把这个拆了

小板接线部分

康铜细节两根并联起来锡点不要超过刻度

220V那边两根保险丝装回去其他拆的电容不用装

风扇部分



到这里基本完成表头装在后面和前面都可以壳子开口自行发挥附上改完参考图